| RMVL 1.5.2 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rm::para::HikCameraParam结构体 参考
参数模块 » camera 的参数模块

HikCameraParam 参数模块 更多...

`#include <rmvlpara/camera/hik_camera.h>`

rm::para::HikCameraParam 的协作图:

## Public 成员函数
bool | read (const std::string &path)
| 从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `HikCameraParam` 中
bool | write (const std::string &path) const
| 将 `HikCameraParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中
bool | load (const std::string &path)
| 从指定 `YAML` 文件中加载 `HikCameraParam`

## Public 属性
float | exposure = 1500
| 相机曝光
float | saturation = 100
| 相机饱和度
float | gain = 64
| 相机数字增益
uint32_t | b_gain = 1500
| 相机蓝色增益
uint32_t | g_gain = 1500
| 相机绿色增益
uint32_t | r_gain = 1500
| 相机红色增益
int | auto_exposure = 0
| 相机自动曝光模式
int | auto_wb = 0
| 相机自动白平衡模式
int | grab_mode = 1
| 相机grab模式
int | retrieve_mode = 1
| 相机retrieve模式
std::string | serial_number {}
| 相机序列号

## 详细描述

HikCameraParam 参数模块

## 成员函数说明

## ◆ load()

bool rm::para::HikCameraParam::load | ( | const std::string & | path | ) |
| inline

从指定 `YAML` 文件中加载 `HikCameraParam`

弃用
  请使用 `read` 方法

函数调用图:

## ◆ read()

bool rm::para::HikCameraParam::read | ( | const std::string & | path | ) |

从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `HikCameraParam` 中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否读取成功

## ◆ write()

bool rm::para::HikCameraParam::write | ( | const std::string & | path | ) | const

将 `HikCameraParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否写入成功

## 类成员变量说明

## ◆ auto_exposure

int rm::para::HikCameraParam::auto_exposure = 0

相机自动曝光模式

注解
  默认值：`0`

## ◆ auto_wb

int rm::para::HikCameraParam::auto_wb = 0

相机自动白平衡模式

注解
  默认值：`0`

## ◆ b_gain

uint32_t rm::para::HikCameraParam::b_gain = 1500

相机蓝色增益

注解
  默认值：`1500`

## ◆ exposure

float rm::para::HikCameraParam::exposure = 1500

相机曝光

注解
  默认值：`1500`

## ◆ g_gain

uint32_t rm::para::HikCameraParam::g_gain = 1500

相机绿色增益

注解
  默认值：`1500`

## ◆ gain

float rm::para::HikCameraParam::gain = 64

相机数字增益

注解
  默认值：`64`

## ◆ grab_mode

int rm::para::HikCameraParam::grab_mode = 1

相机grab模式

注解
  默认值：`1`

## ◆ r_gain

uint32_t rm::para::HikCameraParam::r_gain = 1500

相机红色增益

注解
  默认值：`1500`

## ◆ retrieve_mode

int rm::para::HikCameraParam::retrieve_mode = 1

相机retrieve模式

注解
  默认值：`1`

## ◆ saturation

float rm::para::HikCameraParam::saturation = 100

相机饱和度

注解
  默认值：`100`

## ◆ serial_number

std::string rm::para::HikCameraParam::serial_number {}

相机序列号

该结构体的文档由以下文件生成:

- rmvlpara/camera/hik_camera.h