| RMVL 1.5.2 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rm::para::RuneTargetParam结构体 参考
参数模块 » feature 的参数模块

RuneTargetParam 参数模块 更多...

`#include <rmvlpara/feature/rune_target.h>`

rm::para::RuneTargetParam 的协作图:

## Public 成员函数
bool | read (const std::string &path)
| 从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `RuneTargetParam` 中
bool | write (const std::string &path) const
| 将 `RuneTargetParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中
bool | load (const std::string &path)
| 从指定 `YAML` 文件中加载 `RuneTargetParam`

## Public 属性
float | MAX_RATIO = 1.55f
| 最大比率
float | MIN_RATIO = 0.99f
| 最小比率
float | MAX_AREA_RATIO = 0.85f
| 最大面积比率
float | MIN_AREA_RATIO = 0.60f
| 最小面积比率
float | MAX_AREA_PERI_RATIO = 0.11f
| 最大面积周长比率
float | MIN_AREA_PERI_RATIO = 0.045f
| 最小面积周长比率
float | MIN_AREA = 60.f
| 最小面积

## 详细描述

RuneTargetParam 参数模块

## 成员函数说明

## ◆ load()

bool rm::para::RuneTargetParam::load | ( | const std::string & | path | ) |
| inline

从指定 `YAML` 文件中加载 `RuneTargetParam`

弃用
  请使用 `read` 方法

函数调用图:

## ◆ read()

bool rm::para::RuneTargetParam::read | ( | const std::string & | path | ) |

从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `RuneTargetParam` 中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否读取成功

## ◆ write()

bool rm::para::RuneTargetParam::write | ( | const std::string & | path | ) | const

将 `RuneTargetParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否写入成功

## 类成员变量说明

## ◆ MAX_AREA_PERI_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MAX_AREA_PERI_RATIO = 0.11f

最大面积周长比率

注解
  默认值：`0.11f`

## ◆ MAX_AREA_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MAX_AREA_RATIO = 0.85f

最大面积比率

注解
  默认值：`0.85f`

## ◆ MAX_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MAX_RATIO = 1.55f

最大比率

注解
  默认值：`1.55f`

## ◆ MIN_AREA

float rm::para::RuneTargetParam::MIN_AREA = 60.f

最小面积

注解
  默认值：`60.f`

## ◆ MIN_AREA_PERI_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MIN_AREA_PERI_RATIO = 0.045f

最小面积周长比率

注解
  默认值：`0.045f`

## ◆ MIN_AREA_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MIN_AREA_RATIO = 0.60f

最小面积比率

注解
  默认值：`0.60f`

## ◆ MIN_RATIO

float rm::para::RuneTargetParam::MIN_RATIO = 0.99f

最小比率

注解
  默认值：`0.99f`

该结构体的文档由以下文件生成:

- rmvlpara/feature/rune_target.h