| RMVL 2.3.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
Public 类型 | Public 成员函数 | 静态 Public 成员函数 | 所有成员列表
rm::GyroDetector类 参考final
检测与识别模块（功能模块） » 整车状态识别模块

整车状态识别模块 更多...

`#include <rmvl/detector/gyro_detector.h>`

类 rm::GyroDetector 继承关系图:
rm::GyroDetector 的协作图:

## Public 类型
using | ptr = std::unique_ptr<GyroDetector>
Public 类型 继承自 rm::detector
using | ptr = std::unique_ptr<detector>

## Public 成员函数
DetectInfo | detect (std::vector< group::ptr > &groups, const cv::Mat &src, uint8_t color, const ImuData &imu_data, double tick) override
| 装甲板识别核心函数
Public 成员函数 继承自 rm::detector
| detector ()=default
virtual | ~detector ()=default

## 静态 Public 成员函数
static ptr | make_detector (int armor_num=0)
| 构建 GyroDetector
static ptr | make_detector (std::string_view model, int armor_num=0)
| 构建 GyroDetector

## 额外继承的成员函数
Protected 属性 继承自 rm::detector
double | _tick
| 每一帧对应的时间点
ImuData | _imu_data
| 每一帧对应的 IMU 数据

## 详细描述

整车状态识别模块

## 成员类型定义说明

## ◆ ptr

using rm::GyroDetector::ptr = std::unique_ptr<GyroDetector>

## 成员函数说明

## ◆ detect()

DetectInfo rm::GyroDetector::detect | ( | std::vector< group::ptr > & | groups,
|  | const cv::Mat & | src,
|  | uint8_t | color,
|  | const ImuData & | imu_data,
|  | double | tick )
| override virtual

Python:
| rm.GyroDetector.detect( | groups, src, color, imu, tick | ) -> | info

装甲板识别核心函数

参数

  [in,out] | groups | 序列组容器
  [in] | src | 原图像
  [in] | color | 待识别的颜色
  [in] | imu_data | IMU 数据
  [in] | tick | 当前时间点

返回
  识别信息结构体

实现了 rm::detector.

## ◆ make_detector() [1/2]

static ptr rm::GyroDetector::make_detector | ( | int | armor_num = 0 | ) |
| inline static

Python:
| rm.GyroDetector.make_detector( | [num] | ) -> | <rm.GyroDetector object>
| rm.GyroDetector.make_detector( | model[, num] | ) -> | <rm.GyroDetector object>

构建 GyroDetector

参数

  [in] | armor_num | 装甲板数目（默认为`0`，表示自动判断）

返回
  指向 GyroDetector 的唯一指针

## ◆ make_detector() [2/2]

static ptr rm::GyroDetector::make_detector | ( | std::string_view | model,
|  | int | armor_num = 0 )
| inline static

Python:
| rm.GyroDetector.make_detector( | [num] | ) -> | <rm.GyroDetector object>
| rm.GyroDetector.make_detector( | model[, num] | ) -> | <rm.GyroDetector object>

构建 GyroDetector

参数

  [in] | model | ONNX-Runtime 数字识别模型
  [in] | armor_num | 装甲板数目（默认为`0`，表示自动判断）

返回
  指向 GyroDetector 的唯一指针

该类的文档由以下文件生成:

- rmvl/detector/gyro_detector.h