| RMVL 2.3.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
专题
这里是所有专题及其简介:
[详情级别 1 2]

▼数学、算法模块 |
数据结构 | 包含自定义的容器适配器以及其余数据结构
数字信号处理 | 包含数字信号处理的相关函数
卡尔曼滤波模块 | 使用 `cv::Matx` 改写的轻量级卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波模块
数值计算模块 | 包含函数插值、曲线拟合、非线性方程（组）数值解、常微分方程数值解等数值计算算法
最优化算法库 | 包含一维函数最小值搜索、无约束多维函数最小值搜索等最优化算法
图像预处理模块 | 提供了二值化等图像预处理功能
▼参数模块 | RMVL 参数模块
camera 的参数模块 | 与 相机模块 相关的参数模块，包含..
light 的参数模块 | 与 光源控制器 相关的参数模块，包含..
feature 的参数模块 | 与 图像轮廓特征（数据组件） 相关的参数模块，包含..
combo 的参数模块 | 与 特征组合体（数据组件） 相关的参数模块，包含..
tracker 的参数模块 | 与 追踪器/特征组合的时间序列（数据组件） 相关的参数模块，包含..
group 的参数模块 | 与 序列组/相关追踪器的空间集合（数据组件） 相关的参数模块，包含..
detector 的参数模块 | 与 检测与识别模块（功能模块） 相关的参数模块，包含..
compensator 的参数模块 | 与 补偿模块（功能模块） 相关的参数模块，包含..
predictor 的参数模块 | 与 目标预测模块（功能模块） 相关的参数模块，包含..
decider 的参数模块 | 与 决策模块（功能模块） 相关的参数模块，包含..
algorithm 的参数模块 | 与 数学、算法模块 相关的参数模块，包含..
io 的参数模块 | 与 数据 IO 与通信模块 相关的参数模块，包含..
opcua 的参数模块 | 与 OPC UA 模块 相关的参数模块，包含..
▼相机模块 |
大恒图像 Galaxy USB3.0/GigE 系列工业相机库 |
海康机器人 USB3.0/GigE 系列工业相机库 |
迈德威视 USB3.0 相机库 |
奥普特机器视觉 USB3.0/GigE 系列工业相机库 |
▼RMVL 核心模块 | 涵盖了有关异常处理、定时器、编程工具等相关内容
聚合体编译期反射 |
元编程 |
Python 风格的字符串处理 |
定时、计时模块 |
▼数据 IO 与通信模块 |
进程间通信 | 提供跨平台的同步异步 命名管道 与 消息队列 通信功能
串口通信 | 提供跨平台的同步异步 串口 通信功能
网络通信 | 提供跨平台的同步异步 Socket 通信、HTTP 请求、HTTP Web 后端框架功能
▼光源控制器 |
OPT 奥普特 GigE 光源控制库 |
海康机器人 RS-232 光源控制库 |
▼机器学习与深度学习支持库 |
onnxruntime 多态部署库 |
OPC UA 模块 | 本模块基于 `open62541` 开发 [15] [16]
状态类型系统 |
▼图像轮廓特征（数据组件） |
定位点特征 | 包含圆形、矩形、十字交叉三种类型的定位点特征
装甲模块灯条 |
前哨、基地的引导灯 |
神符旋转中心特征 |
神符靶心特征 |
AprilTag(Tag25h9) 视觉标签 |
▼特征组合体（数据组件） |
装甲模块特征组合 |
能量机关特征组合 |
▼追踪器/特征组合的时间序列（数据组件） |
平面目标时间序列 |
旋转装甲时间序列 |
神符时间序列 |
▼序列组/相关追踪器的空间集合（数据组件） |
整车状态序列组 |
神符序列组 |
▼检测与识别模块（功能模块） |
装甲板识别模块 |
整车状态识别模块 |
激活、未激活神符识别模块 |
AprilTag(Tag25h9) 识别模块 |
▼补偿模块（功能模块） |
重力模型补偿 |
整车状态估计补偿模块 |
▼目标预测模块（功能模块） |
装甲预测模块 |
整车状态预测模块 |
神符预测模块 |
系统参数辨识神符预测模块 |
▼决策模块（功能模块） |
整车状态决策模块 |
平移目标决策模块 |
激活、未激活神符决策模块 |