| RMVL 2.3.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rm::para::CameraParam类 参考
参数模块 » camera 的参数模块

CameraParam 参数模块 更多...

`#include <rmvlpara/camera/camera.h>`

rm::para::CameraParam 的协作图:

## Public 成员函数
| CameraParam ()=default
| 创建 CameraParam 参数对象
bool | read (const std::string &path)
| 从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `CameraParam` 中
bool | write (const std::string &path) const
| 将 `CameraParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中

## Public 属性
int | EULER_0 = 1
| 欧拉角 `a0` 轴（第 1 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）
int | EULER_1 = 0
| 欧拉角 `a1` 轴（第 2 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）
int | EULER_2 = 2
| 欧拉角 `a2` 轴（第 3 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）
cv::Matx< float, 3, 3 > | cameraMatrix = {1250, 0, 640, 0, 1250, 512, 0, 0, 1}
| 相机内参
cv::Matx< float, 5, 1 > | distCoeffs = cv::Matx<float, 5, 1>::zeros()
| 畸变参数

## 详细描述

CameraParam 参数模块

## 构造及析构函数说明

## ◆ CameraParam()

rm::para::CameraParam::CameraParam | ( |  | ) |
| default

创建 CameraParam 参数对象

警告
  不建议手动创建对象

## 成员函数说明

## ◆ read()

bool rm::para::CameraParam::read | ( | const std::string & | path | ) |

Python:
| rm.CameraParam.read( | path | ) -> | <success ?>

从指定 `YAML` 文件中加载，并读取至 `CameraParam` 中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否读取成功

## ◆ write()

bool rm::para::CameraParam::write | ( | const std::string & | path | ) | const

Python:
| rm.CameraParam.write( | path | ) -> | <success ?>

将 `CameraParam` 的数据写入指定的 `YAML` 文件中

注解
  `YAML` 文件的后缀允许是 `*.yml` 和 `*.yaml`

参数

  [in] | path | 参数路径

返回
  是否写入成功

## 类成员变量说明

## ◆ cameraMatrix

cv::Matx<float,3,3> rm::para::CameraParam::cameraMatrix = {1250, 0, 640, 0, 1250, 512, 0, 0, 1}

相机内参

默认值：`{1250, 0, 640, 0, 1250, 512, 0, 0, 1}`

## ◆ distCoeffs

cv::Matx<float,5,1> rm::para::CameraParam::distCoeffs = cv::Matx<float, 5, 1>::zeros()

畸变参数

默认值：`Matx51f::zeros()`

## ◆ EULER_0

int rm::para::CameraParam::EULER_0 = 1

欧拉角 `a0` 轴（第 1 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）

默认值：`1`

## ◆ EULER_1

int rm::para::CameraParam::EULER_1 = 0

欧拉角 `a1` 轴（第 2 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）

默认值：`0`

## ◆ EULER_2

int rm::para::CameraParam::EULER_2 = 2

欧拉角 `a2` 轴（第 3 个旋转的轴，坐标轴方向与标准相机坐标轴方向一致）

默认值：`2`

该类的文档由以下文件生成:

- rmvlpara/camera/camera.h