| RMVL 2.4.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
静态 Public 属性 | 所有成员列表
rm::NetworkInterfaceFlag结构体 参考
数据 IO 与通信模块 » 网络通信

接口功能与状态标志 更多...

`#include <rmvl/io/socket.hpp>`

rm::NetworkInterfaceFlag 的协作图:

## 静态 Public 属性
static constexpr uint8_t | Up = 1 << 0
| 接口已启用
static constexpr uint8_t | Broadcast = 1 << 1
| 支持广播
static constexpr uint8_t | Loopback = 1 << 2
| 回环接口
static constexpr uint8_t | P2P = 1 << 3
| 点对点链接，如 PPP、TUN 等
static constexpr uint8_t | Multicast = 1 << 4
| 支持多播
static constexpr uint8_t | Running = 1 << 5
| 接口正在运行

## 详细描述

接口功能与状态标志

## 类成员变量说明

## ◆ Broadcast

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::Broadcast = 1 << 1
| static constexpr

支持广播

## ◆ Loopback

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::Loopback = 1 << 2
| static constexpr

回环接口

## ◆ Multicast

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::Multicast = 1 << 4
| static constexpr

支持多播

## ◆ P2P

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::P2P = 1 << 3
| static constexpr

点对点链接，如 PPP、TUN 等

## ◆ Running

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::Running = 1 << 5
| static constexpr

接口正在运行

## ◆ Up

uint8_t rm::NetworkInterfaceFlag::Up = 1 << 0
| static constexpr

接口已启用