| RMVL 2.4.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
Public 类型 | Public 成员函数 | 静态 Public 成员函数 | 所有成员列表
rm::Anchor类 参考final
图像轮廓特征（数据组件） » 定位点特征

定位点特征，具有以下状态类型 更多...

`#include <rmvl/feature/anchor.h>`

类 rm::Anchor 继承关系图:
rm::Anchor 的协作图:

## Public 类型
using | ptr = std::shared_ptr<Anchor>
using | const_ptr = std::shared_ptr<const Anchor>
Public 类型 继承自 rm::feature
using | ptr = std::shared_ptr<feature>
using | const_ptr = std::shared_ptr<const feature>

## Public 成员函数
feature::ptr | clone () override
| 从另一个特征进行构造
Public 成员函数 继承自 rm::feature
float | area () const
| 获取特征面积
const cv::Point2f & | center () const
| 获取特征中心点
float | width () const
| 获取特征宽度
float | height () const
| 获取特征高度
float | angle () const
| 获取特征角度
const std::vector< cv::Point2f > & | corners () const
| 获取特征角点
const StateInfo & | state () const
| 获取特征状态
StateInfo & | state ()
| 获取特征状态

## 静态 Public 成员函数
static ptr | make_feature (const std::vector< cv::Point > &contour, AnchorType type)
| Anchor 构造接口
static std::string_view | to_string (AnchorType type)
| 获取定位点类型的字符串表示
static AnchorType | from_string (std::string_view type)
| 从字符串类型获取定位点类型

## 额外继承的成员函数
Protected 属性 继承自 rm::feature
float | _width {}
| 特征宽度
float | _height {}
| 特征高度
float | _angle {}
| 特征角度
cv::Point2f | _center
| 特征中心点
std::vector< cv::Point2f > | _corners
| 特征角点
rm::StateInfo | _state
| 特征状态

## 详细描述

定位点特征，具有以下状态类型

- 定位点特征，可包含 "circle" 或 "square" 或 "cross" 其一的字符串状态，表示定位点类型
- 当 定位点特征 为 "circle" 时，状态类型还具有
  - e，为数值状态，表示图像中测量的离心率

## 成员类型定义说明

## ◆ const_ptr

using rm::Anchor::const_ptr = std::shared_ptr<const Anchor>

## ◆ ptr

using rm::Anchor::ptr = std::shared_ptr<Anchor>

## 成员函数说明

## ◆ clone()

feature::ptr rm::Anchor::clone | ( |  | ) |
| inline override virtual

Python:
| rm.Anchor.clone( |  | ) -> | <rm.Anchor object>

从另一个特征进行构造

返回
  指向新特征的共享指针

实现了 rm::feature.

## ◆ from_string()

AnchorType rm::Anchor::from_string | ( | std::string_view | type | ) |
| static

Python:
| rm.Anchor.from_string( | str | ) -> | type

从字符串类型获取定位点类型

函数调用图:

## ◆ make_feature()

ptr rm::Anchor::make_feature | ( | const std::vector< cv::Point > & | contour,
|  | AnchorType | type )
| static

Python:
| rm.Anchor.make_feature( | contour, type | ) -> | <rm.Anchor object>

Anchor 构造接口

参数

  [in] | contour | 定位点轮廓
  [in] | type | 定位点类型

返回
  Anchor 共享指针

## ◆ to_string()

std::string_view rm::Anchor::to_string | ( | AnchorType | type | ) |
| static

Python:
| rm.Anchor.to_string( | type | ) -> | str

获取定位点类型的字符串表示

函数调用图: