| RMVL 2.4.0 Robotic Manipulation and Vision Library

载入中...
搜索中...
未找到
类型定义 | 枚举 | 函数
数字信号处理
数学、算法模块 » 数据与信号处理

包含数字信号处理的相关函数 更多...

数字信号处理 的协作图:

## 类型定义
using | rm::RealSignal = std::deque<double>
| 实数信号
using | rm::ComplexSignal = std::deque<std::complex<double>>
| 复数信号

## 枚举
enum class | rm::GxType { rm::GxType::Amp , rm::GxType::Phase , rm::GxType::Power , rm::GxType::LogPower }
| 信号谱类型 更多...

## 函数
ComplexSignal | rm::dft (const ComplexSignal &xt)
| 计算离散傅里叶变换
ComplexSignal | rm::idft (const ComplexSignal &Xf)
| 计算离散傅里叶逆变换
RealSignal | rm::Gx (const ComplexSignal &x, GxType type)
| 计算信号谱
cv::Mat | rm::draw (const RealSignal &datas, const cv::Scalar &color)
| 绘制信号

## 详细描述

包含数字信号处理的相关函数

## 类型定义说明

## ◆ ComplexSignal

using rm::ComplexSignal = std::deque<std::complex<double>>

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

复数信号

## ◆ RealSignal

using rm::RealSignal = std::deque<double>

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

实数信号

## 枚举类型说明

## ◆ GxType

enum class rm::GxType
| strong

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

信号谱类型

枚举值
Amp Python: rm.GxType.Amp | 幅度谱
Phase Python: rm.GxType.Phase | 相位谱
Power Python: rm.GxType.Power | 功率谱
LogPower Python: rm.GxType.LogPower | 对数功率谱

## 函数说明

## ◆ dft()

ComplexSignal rm::dft | ( | const ComplexSignal & | xt | ) |

Python:
| rm.dft( | xt | ) -> | Xf

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

计算离散傅里叶变换

参数

  [in] | xt | 时域复信号

返回
  频域复信号

## ◆ draw()

cv::Mat rm::draw | ( | const RealSignal & | datas,
|  | const cv::Scalar & | color )

Python:
| rm.draw( | datas, color | ) -> | img

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

绘制信号

参数

  [in] | datas | 信号数据
  [in] | color | 颜色

返回
  cv::Mat 表示的绘制图像

## ◆ Gx()

RealSignal rm::Gx | ( | const ComplexSignal & | x,
|  | GxType | type )

Python:
| rm.Gx( | x, type | ) -> | G

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

计算信号谱

参数

  [in] | x | 复信号
  [in] | type | 谱类型

返回
  实数信号谱

## ◆ idft()

ComplexSignal rm::idft | ( | const ComplexSignal & | Xf | ) |

Python:
| rm.idft( | Xf | ) -> | xt

`#include <rmvl/algorithm/dsp.hpp>`

计算离散傅里叶逆变换

参数

  [in] | Xf | 频域复信号

返回
  时域复信号